**Информация о доступной мощности**

**По водоснабжению**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование  | Максимальная мощность(м3/сут.) | Фактическая нагрузка(м3/сут.) | Запас (резерв)мощности(м3/сут.) |
| Арбанский водозабор | 74910 | 71314 | 3596 |
| Водозабор «Звездный» | 1700 | 787,7 | 912,3 |
| Водозабор «Дубки» | 4422,8 | 3010,3 | 1412,5 |
| Водозабор «Якимово» | 148,6 | 143,3 | 5,3 |
| Водозабор «Шоя Кузнецово» | 54,91 | 50 | 4,91 |
| Водозабор «Апшакбеляк» | 240 | 33,5 | 206,5 |

В резерве находиться речной водозабор с очистными сооружениями МУП «Водоканал» проектной мощностью 45 тыс. м3/сут.

**По водоотведению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Ср. фактическаянагрузка,м3/ч | Производительность оборудования, м3/ч |
| КНС «Школа № 12» | 0,83 | 15 |
| КНС «Школа № 17» | 4,98 | 30 |
| КНС «Семёновка-1» | 3,69 | 30 |
| КНС «Семёновка-3» | 2,07 | 30 |
| КНС «Семёновка-КЭЧ» | 2,49 | 30 |
| КНС «Савино» | 20,41 | 60 |
| КНС «Овощевод» | 160,41 | 160 |
| КНС «Звёздный» | 39,18 | 100 |
| КНС «ул. Строителей, 84б» | 7,71 | 60 |
| КНС «Корта» | 0,80 | 75 |
| КНС «Фестивальная» | 3,36 | 200 |
| КНС №2 «Ширяйково» | 1108,08 | 4200 |
| КНС №5 «Сомбатхей» | 2466,39 | 5400 |

В настоящее время общее количество стоков перекачиваемых на канализационные очистные сооружения (КОС) не превышает 110 тыс. м3/сут. В весеннее время за счёт паводковых, талых и дождевых вод количество стоков увеличивается до 150 м3/сут. Производительность сооружений полной биологической очистки составляет 170 тыс. м3/сутки. Очистка сточных вод осуществляется по 2-м независимым линиям производительностью по 85 тыс. м3/сутки каждая.