**Форма 3.6. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, оказываемых регулируемой организацией и их соответствии установленным требованиям**

**МУП «Водоканал» г.Йошкар-Олы**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Показатель аварийности на канализационных сетях и количество засоров для самотечных сетей (единиц на километр) | 0,01 |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 477 |
| - взвешенные вещества | 245 |
| - БПК5 | 36 |
| - аммоний-ион | 36 |
| - нитрит-анион | 36 |
| - фосфаты (по Р) | 36 |
| - нефтепродукты | 36 |
| - микробиология | 52 |
| Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 102 |
| - взвешенные вещества | 5 |
| - БПК5 | 16 |
| - аммоний-ион | 4 |
| - нитрит-анион | 0 |
| - фосфаты (по Р) | 21 |
| - нефтепродукты | 4 |
| - микробиология | 52 |
| Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении) | 0 |
| Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней) | 14 |